
广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地B地块

规划核实及房产测绘服务竞争性磋商公告

一、项目概况
1.项目名称：广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地B地块规划核实及房产测绘服务

2.项目地点：广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地（防城港市上思县思阳镇甜蜜里社区）
3.业主单位：广西壮族自治区水牛研究所
    4.采购内容：完成本项目 B 地块规划核实测量、房产测绘测量服务，出具符合广西 “多测合一” 技术要求的全套测绘成果，成果需通过县自然资源局与相关部门认可，满足 6 栋单体建筑物办理不动产权证全部要求。
5.技术标准与要求：

（1）测绘作业执行现行国家、行业及广西地方测绘规范：包括但不限于《房产测量规范》（GB/T 17986）、《规划测量技术规范》、广西多测合一相关技术规程等。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。 

（2）成果质保期：县自然资源局与相关部门认可之日起不少于12个月；质保期内若因乙方测绘原因出现数据错漏、成果不符合审核要求的，由成交供应商无偿进行补测、修正、重新编制成果并承担全部相关费用。 

（3）项目采购专用说明：本项目采用清单报价方式，潜在供应商应对本项目全部测绘工作内容进行完整报价；本合同采用固定总价合同，投标人应对采购需求做出完整报价，报价包含外业测绘、内业数据处理、成果编制、资料报送、配合主管部门审核答疑、成果修改、税费、人工、仪器设备、交通等完成本项目全部工作的一切费用。 

（4）付款方式：乙方完成全部测绘工作，提交全套合格测绘成果，成果经采购人确认后，采购人一次性支付 90% 合同价款；成果经自然资源局相关部门（或其他政府相关主管部门）认可，并完成规划核实、不动产登记审核通过后，采购人支付至100%合同价款。 

（5）服务工期：自合同签订生效之日起30 日历天内提交全部合格测绘成果资料。
二、项目基本情况
采购需求：

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	采购范围

	1
	广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地B地块规划核实及房产测绘服务
	1
	项
	131984.48
	1.建筑物防线。

2.规划监督测量：（1）验测平面位置，共6栋合计24边；（2）验测高程高度，共6栋单体；（3）规划面积测量，建筑面积约6294.87 m²。

3.规划平面布局验收（含道路、绿化、配套设施等）。

4.不动产测绘：（1）房产测绘，建筑面积约6294.87 m²；（2）办理不动产权证：共6栋单体。


补充采购需求说明： 1.供应商完成全部外业、内业测绘工作，输出规划核实竣工测量报告、房产测绘报告、不动产登记所需权籍测绘成果等全套纸质及电子成果资料； 2.成交供应商须全程配合采购人、自然资源主管部门开展规划核实审查、不动产登记审核，对主管部门提出的修改意见无偿完成成果调整，直至成果审核通过； 3.本项目为固定总价包干，包含测绘过程中必要的复测、补测工作，采购人不再另行支付任何额外费用（如实际测绘标的物面积、范围与原采购范围描述偏差超原指标10%以上，则按双方协商另行收取相关服务费用）。
三、供应商的资格要求：
1. 本次磋商要求申请人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；须在中华人民共和国境内依法注册、独立承担民事责任的法人，持有有效营业执照，经营范围包含测绘服务相关内容；外省测绘单位需按广西测绘市场管理要求完成测绘单位信息备案。
2. 投标人须持有自然资源主管部门核发、在有效期内的《测绘资质证书》，同时具备两类专业资质：（1）工程测量专业资质，业务范围含规划测量子项（用于规划条件核实竣工测量）；（2）界线与不动产测绘专业资质，业务范围含房产测绘子项（用于房产面积测算、不动产权登记） 
3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与项目采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

四、报名截止时间、开标时间和地点
1.报名截止时间：2026年 10 月 29日 18  时 00分

2.报名方式：与项目联系人报名确认
地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号办公楼103办公室
逾期送达或未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝。
开标时间：2026年10月 30 日 9 时30 分截标后（北京时间）
开标地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号4楼会议室

供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、网上查询：
广西壮族自治区水牛研究所官网（http://www.gxbri.com/）。
六、联系事项：
评审方法与响应文件格式详见附件，未尽事宜联系项目联系人。
采购人：广西壮族自治区水牛研究所
项目联系人：蒙工  联系方式：15607716399
                                  广西壮族自治区水牛研究所

                                 2026年10月22日
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附件 1

评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术实施方案、人员设备配置、质量进度保障、服务保障、企业信誉及类似业绩等内容按百分制打分。其中价格分 30 分、技术分 50 分、企业信誉及业绩分 20 分。评定方法如下：

（一）采用百分制综合评分法

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………30 分

价格分计算公式：
各竞标人有效最低评标价
某投标人价格分 =                         ×30分
某竞标人评标价
注：本项目的有效报价范围为【上限为131984.48元】，超出有效报价范围的作无效标处理。

2.技术分………………………………………………………………………………50 分

磋商小组根据以下评定标准，集体讨论确定各供应商的具体档次，然后在相应档次内独立打分。

（1）测绘总体技术方案（满分 10 分）

（含：工作思路、外业实测、规划核实测量、房产测绘（预测、实测）、成果编制、资料汇交，符合广西多测合一技术规程、房产测量规范、规划测量相关标准）

优（10 分）：技术方案完整、针对性强，完全匹配本项目 6 栋单体规划核实、房产测绘、办证全流程工作内容，技术路线清晰，执行规范准确，可直接指导本项目全部测绘工作。

良（8 分）：技术方案完整，基本匹配本项目工作内容，技术路线合理，主要规范标准无误。

中（6 分）：技术方案基本完整，针对性一般，主要工作内容有覆盖，但细节欠缺。

差（3 分）：方案缺项较多，与本项目实际工作不匹配，技术路线存在明显缺陷。

（2）拟投入本项目测绘设备、仪器配置（满分 10 分）

（含 GNSS 接收机、全站仪、测距仪等测绘仪器，仪器检定有效性，数据存储保密设备）

优（10 分）：仪器设备配置齐全、数量充足，全部仪器均在检定有效期内，具备测绘数据保密管理硬件条件，完全满足本项目外业、内业工作。

良（8 分）：主要测绘仪器齐全，仪器检定有效，可满足项目全部测绘作业。

中（6 分）：核心仪器具备，部分配套设备描述简单，基本可满足测绘作业。

差（3 分）：关键测绘仪器缺失，或无有效仪器检定证明，不能满足项目测绘需要。

（3）项目团队配置（满分 10 分）

（项目负责人、技术人员，测绘职称 / 注册测绘师，本单位社保证明）

优（10 分）：项目负责人具备注册测绘师或测绘类中级及以上职称；项目组配置足够的外业、内业测绘技术人员；全部人员提供本单位近 3 个月社保证明，团队配置完全适配本项目工作量。

良（8 分）：项目负责人具备测绘相关中级职称；配备相应测绘技术人员，人员社保齐全，满足项目工作。

中（6 分）：配置项目负责人及技术人员，但人员资历较弱或人员配置单薄，基本可以完成项目。

差（3 分）：项目关键岗位人员缺失，无法提供社保证明，团队配置不能满足测绘工作。

（4）项目重点难点分析、质量与进度保障措施（满分 10 分）

（针对本项目 6 栋单体规划核实核验、建筑高程、面积测算、公摊划分、成果通过自然资源、不动产登记部门审核，工期保障、质量管控、错漏防错机制、成果修改整改措施）

优（10 分）：能够精准识别本项目测绘工作重点难点；质量管控、工期保障、成果整改措施详实可行，充分考虑主管部门成果审核风险。

良（8 分）：识别项目主要重难点，质量、进度保障措施合理可行。

中（6 分）：简单阐述重难点，保障措施内容较简略。

差（3 分）：未分析重难点，无质量、进度保障措施。

（5）服务及成果交付保障方案（满分 10 分）

（成果交付、资料归档、配合规划核实验收、不动产登记对接、后期答疑、成果修改、错测纠错责任承诺）

优（10 分）：成果交付清单完整，明确配合主管部门审核、答疑、修改时限；测绘成果出错后的整改、补救责任清晰，服务方案周全。

良（8 分）：成果交付、配合验收服务内容完整，责任清晰。

中（6 分）：有成果交付及服务内容，但细节不够完善。

差（3 分）：缺少成果交付、对接主管部门验收相关服务内容。

3.企业信誉及业绩分………………………………………………………………20 分

供应商自2023 年 1 月 1 日起至竞标截止日期，完成过规划核实测量或房产测绘（不动产测绘）同类项目，每个得 2 分，满分 20 分。

注：须提供合同（或成交通知书）复印件并加盖公章，合同须体现测绘服务内容（规划核实 / 房产测绘）；若合同无法体现项目类型，需附加业主证明材料，否则该项业绩不予计分。

（三）总得分 = 价格分 + 技术分 + 企业信誉及业绩分

（四）成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序；得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

附件2其他需要提供的材料
1.响应函（格式见附件）（必须提供）；
（1）响 应 函 （格 式）
致：广西壮族自治区水牛研究所  
根据贵方                           磋商文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称），提交响应文件正本一份，副本肆份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按磋商文件服务采购需求和竞标报价表：
竞标报价（大写）              元人民币（￥           ）；
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
5.保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
6.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            。
开户名称：                                        ，
开户银行：                               　       ，
账号：                                   　　　   ，
供应商（公章，自然人除外）：                                              。
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：
磋商日期：                              ， 
注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
　⑵、磋商报价表（格式）
	项号
	服务项目
	数量
	服务内容
	服务期
	备注

	1
	广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地 B 地块规划核实及房产测绘服务
	1项
	按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容。
	
	

	磋商总报价：竞标报价（大写）：                      （￥           ）


说明：⑴ 根据竞争性磋商文件服务采购需求内容自行填写磋商总报价。

⑵ 磋商报价包含应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、专用设备、保险、报送、验收、维护等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。
供应商（公章）：                                         
法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：                    
　

　2.供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
附件：            
授权委托书
致： 广西壮族自治区水牛研究所
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
供应商（公章）：                                      
法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日
附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。
4.供应商的法人营业执照等证明文件（必须提供）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。
5.供应商资质证书副本复印件（若有）；

6.供应商针对本项目的服务承诺方案（必须提供）；
7.供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。   
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